# **GNP Bore Cleaning Foam pěna na čištění hlavní**

GNP Pěna na čištění hlavní - Bore Cleaning Foam účinně čistí a odstraňuje usazeniny z mědi, mosazi, zinku, karbonu, povýstřelových zplodin, zbytky střelného prachu a další nečistoty, které mohou způsobovat nepřesnost zbraně. Díky pěnovému složení se roztok snadno aplikuje a jednoduše se dostane do hlavně. Čištění je mnohem rychlejší a účinnější.

Pěnový čistič je ideální pro předčištění hlavní před použitím mazacího a konzervačního oleje GNP Gun Oil.

**Jak vaší zbrani pomůže?**

#### **Odstraní zplodiny** Po aplikaci přilnou nanočástice ke kovu a uvolní přichycené nánosy zplodin střelného prachu a zbytků olova, mědi a niklu. Nečistoty jednoduše odstraníte z povrchu.

#### **Vhodné pro domácí aplikaci** Základem roztoku je vodní báze. Přípravek nevydává žádný zápach a je možné jej k čištění zbraně použít i pohodlně doma – v dobře větraných prostorách.

#### **Nenaruší dřevo, plast, gumu ani černění (brynýr)** Oproti konkurenčním výrobkům je přípravek k běžným materiálům šetrný. Aplikací roztoku nepoškodíte okrasné ani funkční prvky zbraně z gumy, dřeva či plastů. Nepoškozuje ani černění (brynýr).

## **Nanočástice ve spreji vyčistí:**

* hlaveň, závěr a kohout,
* vratnou a bicí pružinu, pružinu úderníku,
* veškeré kovové části zbraně,
* pohyblivé mechanismy zbraně.

## **Jak sprej použít:**

GNP Bore Cleaning Foam používejte jen s ochrannými rukavicemi a v dobře větraných prostorách. Před použitím sprej důkladně protřepejte.

Před čištěním se ujistěte, že je zbraň vybitá a v komoře není náboj. Přípravek nanášejte na zbraňové součástky ohřáté na pokojovou teplotu.

1. Pěnu nastříkejte do hlavně nebo naneste na veškerá potřebná místa a vyčkejte 5 - 15 minut. Pro hrubé nečistoty použijte mosazný nebo bronzový kartáček na vytěrákové tyči.
2. Poté protáhněte hlaveň jiným čisticím provazem. Provazy střídejte a opakujte, dokud na provaze budou zůstávat nečistoty. V případě velmi silného znečištění proces opakujte.
3. Poté je povrch dokonale vyčištěn a připraven na následné ošetření nové vrstvy konzervačního oleje GNP Gun Oil.

## **Technické vlastnosti:**

Hloubkové a efektivní odstranění veškerých povýstřelových zplodin. Spotřeba: cca 50 - 100 ml na 1 m2 (podle míry znečištění). Obsah balení: 200 a 400 ml. Doba použitelnosti: 5 let od data výroby.

## **Složení:**

Ethanolamin, propan, butan Butoxyethan, isobutan, příměs GNP.