# **GNP Gun Cleaner čistič na zbraně**

S GNP Gun Cleaner prodloužíte životnost své zbraně a získáte jistotu její funkčnosti i ve vypjatých situacích. Nanočástice proniknou nečistotami, vyplní mikrotrhliny a naruší přilnavost zbytků střelného prachu, olova, mědi, karbonu a tombaku k povrchu zbraně. Usazeniny pak snadno mechanicky odstraníte.

Pro následné odmaštění doporučujeme GNP Degreaser Cleaner odmašťovač na zbraně. Pro zakonzervování a promazání zbraňových mechanismů doporučujeme využít přípravek GNP Gun oil.

**Na co se GNP Autokosmetika Waterless & Wax 3v1 používá?**

#### **Odstraní zplodiny**Po aplikaci přilnou nanočástice ke kovu a uvolní přichycené nánosy zplodin střelného prachu a zbytků olova, mědi a niklu. Nečistoty jednoduše odstraníte vytěrákem.

#### **Vhodné pro domácí aplikaci**Základem roztoku je vodní báze. Přípravek nevydává žádný zápach a je možné jej k čištění zbraně použít i pohodlně doma – v dobře větraných prostorách.

#### **Nenaruší dřevo, plast, gumu ani černění (brynýr)**Oproti konkurenčním výrobkům je přípravek k běžným materiálům šetrný. Aplikací roztoku nepoškodíte okrasné ani funkční prvky zbraně z gumy, dřeva či plastů. Nepoškozuje ani černění (brynýr).

## **Nanočástice ve spreji vyčistí:**

* táhla, hlaveň,
* vývrt hlavně, závěr,
* a další znečištěná místa.

## **Jak sprej použít:**

GNP Gun Cleaner používejte jen s ochrannými rukavicemi a v dobře větraných prostorách. Před použitím sprej důkladně protřepejte.

Před čištěním se ujistěte, že je zbraň vybitá a v komoře není náboj. Přípravek nanášejte na zbraňové součástky ohřáté na pokojovou teplotu.

1. Roztok aplikujte na součástky souvislou vrstvou ze vzdálenost 10 - 20 cm.
2. Po nanesení vyčkejte 15 minut a nečistoty mechanicky odstraňte – utěrkou z mikrovlákna, papírovým ručníkem nebo hadříkem.
3. Pro vyčištění hlavně naneste roztok na čistící provaz nebo vytěrák s hadříkem, několikrát jej protáhněte celou hlavní a vyčkejte 15 - 30 minut. Poté protáhněte hlaveň vytěrákem s novým hadříkem (jinou čisticí šňůrou). Čištění opakujte, dokud na čistících pomůckách zůstávají nečistoty.

U silně znečištěné zbraně postup čištění několikrát zopakujte. U měděných a studených součástek nechte roztok působit 30 minut.

## **Technické vlastnosti:**

Hloubkové a efektivní odstranění veškerých povýstřelových zplodin. Spotřeba: cca 50 - 100 ml na 1 m2 (podle míry znečištění). Obsah balení: 150 ml. Doba použitelnosti: 5 let od data výroby.

## **Složení:**

Vodní báze, ethanolamin, propan-diol, ethanol, přísada GNP.