# **GNP Bore Cleaning Foam pěna na čištění hlavní**

GNP Pena na čistenie hlavní – Bore Cleaning Foam účinne čistí a odstraňuje usadeniny z medi, mosadze, zinku, karbónu, povýstrelových splodín, zvyšky strelného prachu a ďalšie nečistoty, ktoré môžu spôsobovať nepresnosť zbrane. Vďaka penovému zloženiu sa roztok ľahko aplikuje a jednoducho sa dostane do hlavne. Čistenie je oveľa rýchlejšie a účinnejšie.

Penový čistič je ideálny na predčistenie hlavní pred použitím mazacieho a konzervačného oleja GNP Gun Oil.

**Ako vašej zbrani pomôže**

#### **Odstráni splodin**Po aplikácii priľnú nanočastice ku kovu a uvoľnia prichytené nánosy splodín strelného prachu a zvyškov olova, medi a niklu. Nečistoty jednoducho odstránite vyterákom.

#### **Vhodné na domácu aplikáciu**Základom roztoku je vodná báza. Prípravok nemá žiadny zápach a na čistenie zbrane ho možno použiť aj pohodlne doma – v dobre vetraných priestoroch.

#### **Nepoškodí drevo, plast, gumu ani čiernenie**Prípravok je v porovnaní s konkurenčnými výrobkami k bežným materiálom šetrný. Aplikáciou roztoku nepoškodíte okrasné ani funkčné prvky zbrane z gumy, dreva či plastov. Nepoškodzuje ani čiernenie.

## **Nanočastice v pene vyčistia**

* hlaveň, záver a kohút,
* vratnú a biciu pružinu, pružinu úderníka,
* všetky kovové časti zbrane,
* pohyblivé mechanizmy zbrane.

## **Ako sprej použiť**

GNP Bore Cleaning Foam používajte len s ochrannými rukavicami a v dobre vetraných priestoroch. Pred použitím sprej dôkladne pretrepte.

**Pred čistením sa uistite, že je zbraň vybitá a v komore nie je náboj. Prípravok nanášajte na zbraňové súčiastky ohriate na izbovú teplotu.**

1. Penu nastriekajte do hlavne alebo naneste na všetky potrebné miesta a počkajte 5 – 15 minút. Na hrubé nečistoty použite mosadznú alebo bronzovú kefku na vyterákovej tyči.
2. Potom pretiahnite hlaveň čistiacou šnúrou. Šnúry striedajte a opakujte, kým nebude čistiaca šnúra čistá. V prípade veľmi silného znečistenia proces opakujte.
3. Dokonale vyčistený a pripravený povrch je pripravený na ošetrenie konzervačným olejom GNP Gun Oil.

## **Technické vlastnosti**

Hĺbkové a efektívne odstránenie všetkých povýstrelových splodín. Spotreba: cca 50 – 100 ml na 1 m2 (podľa miery znečistenia). Obsah balenia: 200 a 400 ml. Čas použiteľnosti: 5 rokov od dátumu výroby.

## **Zloženie**

Vodní báze, ethanolamin, propan-diol, ethanol, prísada GNP.