# **GNP Gun Cleaner čistič na zbraně**

S GNP Gun Cleaner predĺžite životnosť svojej zbrane a získate istotu jej funkčnosti aj vo vypätých situáciách. Nanočastice preniknú nečistotami, vyplnia mikrotrhliny a narušia priľnavosť zvyškov strelného prachu, olova, medi, karbónu a tombaku k povrchu zbrane. Usadeniny potom ľahko mechanicky odstránite.

Na následné odmastenie odporúčame GNP Degreaser Cleaner odmasťovač zbraní. Na zakonzervovanie a premazanie zbraňových mechanizmov odporúčame využiť prípravok GNP Gun oil.

**Ako vašej zbrani pomôže**

#### **Odstráni splodiny**Po aplikácii priľnú nanočastice ku kovu a uvoľnia prichytené nánosy splodín strelného prachu a zvyškov olova, medi a niklu. Nečistoty jednoducho odstránite vyterákom.

#### **Vhodné na domácu aplikáciu**Základom roztoku je vodná báza. Prípravok nemá žiadny zápach a na čistenie zbrane ho možno použiť aj pohodlne doma – v dobre vetraných priestoroch.

#### **Nenaruší drevo, plast, gumu ani čiernenie**V porovnaní s konkurenčnými výrobkami je prípravok k bežným materiálom šetrný. Aplikáciou roztoku nepoškodíte okrasné ani funkčné prvky zbrane z gumy, dreva či plastov. Nepoškodzuje ani čiernenie.

## **Nanočastice v spreji vyčistia**

* tiahla, hlaveň,
* vývrt hlavne, záver
* a ďalšie znečistené miesta.

## **Ako použiť**

GNP Gun Cleaner používajte len s ochrannými rukavicami a v dobre vetraných priestoroch. Pred použitím sprej dôkladne pretrepte.

**Pred čistením sa uistite, že je zbraň vybitá a v komore nie je náboj. Prípravok nanášajte na zbraňové súčiastky ohriate na izbovú teplotu.**

1. Roztok aplikujte na súčiastky v súvislej vrstve zo vzdialenosti 10 – 20 cm.
2. Po nanesení počkajte 15 minút a nečistoty mechanicky odstráňte – utierkou z mikrovlákna, papierovým uterákom alebo handričkou.
3. Na vyčistenie hlavne naneste roztok na čistiacu šnúru alebo vyterák s handričkou, niekoľkokrát ním pretiahnite celú hlaveň a počkajte 15 – 30 minút. Potom cez hlaveň pretiahnite vyterák s čistou handričkou (alebo čistiacou šnúrou). Čistenie opakujte, kým na čistiacich pomôckach zostávajú nečistoty.
4. Pri veľmi znečistenej zbrani postup čistenia viackrát zopakujte. Pri medených a studených súčiastkach nechajte roztok pôsobiť 30 minút.

## **Technické vlastnosti**

Hĺbkové a efektívne odstránenie všetkých povýstrelových splodín. Spotreba: cca 50 – 100 ml na 1 m2 (podľa miery znečistenia). Obsah balenia: 150 a 300 ml. Čas použiteľnosti: 5 rokov od dátumu výroby.

## **Zloženie**

Vodná báza, etanolamín, propán-diol, etanol, prísada GNP.